集美工业学校勤华楼、勤敏楼饮水机维护维保报价

1、维保维护内容：电热饮水机维保、维修，合同期二年，每年一签

2、饮水机台数：48台，****滤芯等级为2级，第一级PP棉 、第二级为椰壳碳**），**每次更换贴上更换日期标签

3-1.保证过滤芯是合格正品； 3-2.更换过滤芯时要清洁饮水机表面及对饮水机安全检查

4、日常维修维护（按实际维修验收合格后结算）

4-1.合格的专用配件； 4-2.接到维修电话要在4小时内解决，特殊情况特殊处理，以保证学生用水； 4-3.每年一次对内胆进行排水清洗； 4-4.对标签老化的要及时更新标签。

5-1、配件报价表

饮水机配件维修收费表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 报价（含人工费） |  | 配件名称 | 报价（含人工费） |
| 显示控制器 |  | 2KW专用发热管 |  |
| 专用安全泄压阀 |  | 电磁控制阀 |  |
| 交流接触器 |  | 高温龙头 |  |
| 内胆总成 |  | 热交换管 |  |
| 不锈钢波纹管 |  | 排水漏斗 |  |
| 以上价格含税、含维修更换费用、含上门检查服务费用 | | | | |

5-2、滤芯更换报价 元 /季度\*4= （每年费用）

6、其他要求

6-1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，因项目急需，报价有效期至2022年6月27日上午9点，报价含税；

6.2报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价；

6.3不接受邮寄报价；

报价单位：

联系人：

联系电话：

集美工业学校

联系人：方维钦 7790922

技术联系人：骆老师 157 5926 8038

2022年6月21日