集美工业学校消防报警设施及水泵房修复报价

1. 报价及维修地点与施工期限

1、项目位置：A） 敬贤楼， B）水泵房

2、改造控制价：49800元 肆万玖仟捌佰元整

3、项目改造周期合同签订后：15天（包括节假日）

二、改造内容：

（1）新增消防报警主机JB-QB;LD128EN9（含安装）

（2）补充安装点型光电感烟探测器JTY-GD/LD3000E及编码手动报警按钮J-SAP-M-LD2000E，模块等（原先有布设的地方全部给予补齐全）

（3）检测线路及对原来拆除掉的报警线（敷设）及接线头重新加锢，

（4）维修完成后，对火灾自动报警系统联动调试，编程。

（5）水泵房电器部分及消防泵维修。

（6）防火卷帘门联动控制检测维修与调试。

以上内容为施工方完成，委托方配合并提供水电

三、验收标准 ： 合格

四、报价含税（人民币） 元

报价单位： 联系人： 联系电话：

采购单位：集美工业学校 联系人：方维钦 联系电话：6074096

技术联系人：李老师（保卫处） 联系电话：135 9951 1115

报价有效期至2018年11月7日上午9点，报价发送到QQ188-676-956

2018年11月5日